HINWEIS Die Einstellung ist produktabhängig. Werksvoreinstellung beachten.

Richtwert: Das Maß *“X1”* beträgt ca. 10 mm.

a. Lösen Sie die Schrauben **(8)**.

b. Verschieben Sie die Halter **(7)**, bis das Maß *“X1”* zwischen den Leimdüsen **(1)** und dem Saugzylinder **(2)** eingestellt ist.

c. Ziehen Sie die Schrauben **(8)** fest.

d. Überprüfen Sie die Einstellung. Stellen Sie evtl. neu ein.