|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **Demo** |
| 1 | HINWEIS | HINWEIS |
| 2 | Die Einstellung ist produktabhängig. | Die Einstellung ist produktabhängig. |
| 3 | Werksvoreinstellung beachten. | Werksvoreinstellung beachten. |
| 4 | Richtwert: Das Maß **|**“X**|**1**|**”**|** beträgt ca. 10 mm. | Richtwert: Das Maß |“X|1|”| beträgt ca. 10 mm. |
| 5 | a. | a. |
| 6 | Lösen Sie die Schrauben **|**(8)**|**. | Lösen Sie die Schrauben |(8)|. |
| 7 | b. | b. |
| 8 | Verschieben Sie die Halter **|**(7)**|**, bis das Maß **|**“X**|**1**|**”**|** zwischen den Leimdüsen **|**(1)**|** und dem Saugzylinder **|**(2)**|** eingestellt ist. | Verschieben Sie die Halter |(7)|, bis das Maß |“X|1|”| zwischen den Leimdüsen |(1)| und dem Saugzylinder |(2)| eingestellt ist. |
| 9 | c. | c. |
| 10 | Ziehen Sie die Schrauben **|**(8)**|** fest. | Ziehen Sie die Schrauben |(8)| fest. |
| 11 | d. | d. |
| 12 | Überprüfen Sie die Einstellung. | Überprüfen Sie die Einstellung. |
| 13 | Stellen Sie evtl. neu ein. | Stellen Sie evtl. neu ein. |